FineKernelToolKit 2.9.0

- メインページ
- ネームスペース
- クラス
- ファイル

- 構成
- クラス階層
- 構成メンバ

全て クラス ネームスペース ファイル 関数 変数 型定義 列挙型 列挙型の値 フレンド マクロ定義 ページ
Public メソッド | すべてのメンバ一覧
クラス fk_Loop

ソリッドモデルのループ位相を管理するクラス [詳細]

fk_Loopに対する継承グラフ
[凡例]
fk_Loopのコラボレーション図
[凡例]

## Public メソッド
| fk_Loop (int)
| コンストラクタ [詳細]
virtual | ~fk_Loop ()
| デストラクタ [詳細]
fk_Half * | getOneHalf (void) const
| 接続半稜線取得関数 [詳細]
fk_Vector * | getNormal (void)
| 法線ベクトル取得関数 [詳細]
int | getVNum (void) const
| 頂点数取得関数 [詳細]
void | setTesselateMode (bool mode)
| テセレーション設定関数 [詳細]
bool | getTesselateMode (void)
| テセレーション設定取得関数 [詳細]
bool | isTesselated (void)
| テセレーション状態参照関数 [詳細]
void | setSurfGeometry (fk_Surface *surface)
| 幾何曲面形状設定関数 [詳細]
fk_Surface * | getSurfGeometry (void)
| 幾何曲面形状取得関数 [詳細]
Public メソッド inherited from fk_Topology
| fk_Topology (void)
| コンストラクタ [詳細]
virtual | ~fk_Topology ()
| デストラクタ [詳細]
int | getID (void) const
| ID取得関数 [詳細]
fk_TopologyType | getType (void) const
| 位相タイプ取得関数 [詳細]
Public メソッド inherited from fk_Attribute
| fk_Attribute (void)
| コンストラクタ [詳細]
virtual | ~fk_Attribute ()
| デストラクタ [詳細]
bool | setAttrII (const int key, const int value)
| キーが int 型、値が int 型である属性設定関数 [詳細]
bool | setAttrID (const int key, const double value)
| キーが int 型、値が double 型である属性設定関数 [詳細]
bool | setAttrIS (const int key, const std::string value)
| キーが int 型、値が string 型である属性設定関数 [詳細]
bool | setAttrSI (const std::string key, const int value)
| キーが string 型、値が int 型である属性設定関数 [詳細]
bool | setAttrSD (const std::string key, const double value)
| キーが string 型、値が double 型である属性設定関数 [詳細]
bool | setAttrSS (const std::string key, const std::string value)
| キーが string 型、値が string 型である属性設定関数 [詳細]
int | getAttrII (const int key) const
| キーが int 型、値が int 型である属性参照関数 [詳細]
double | getAttrID (const int key) const
| キーが int 型、値が double 型である属性参照関数 [詳細]
std::string | getAttrIS (const int key) const
| キーが int 型、値が string 型である属性参照関数 [詳細]
int | getAttrSI (const std::string key) const
| キーが string 型、値が int 型である属性参照関数 [詳細]
double | getAttrSD (const std::string key) const
| キーが string 型、値が double 型である属性参照関数 [詳細]
std::string | getAttrSS (const std::string key) const
| キーが string 型、値が string 型である属性参照関数 [詳細]
bool | existAttrII (const int key) const
| キーが int 型、値が int 型である属性存在参照関数 [詳細]
bool | existAttrID (const int key) const
| キーが int 型、値が double 型である属性存在参照関数 [詳細]
bool | existAttrIS (const int key) const
| キーが int 型、値が string 型である属性存在参照関数 [詳細]
bool | existAttrSI (const std::string key) const
| キーが string 型、値が int 型である属性存在参照関数 [詳細]
bool | existAttrSD (const std::string key) const
| キーが string 型、値が double 型である属性存在参照関数 [詳細]
bool | existAttrSS (const std::string key) const
| キーが string 型、値が string 型である属性存在参照関数 [詳細]
bool | deleteAttrII (const int key)
| キーが int 型、値が int 型である属性消去関数 [詳細]
bool | deleteAttrID (const int key)
| キーが int 型、値が double 型である属性消去関数 [詳細]
bool | deleteAttrIS (const int key)
| キーが int 型、値が string 型である属性消去関数 [詳細]
bool | deleteAttrSI (const std::string key)
| キーが string 型、値が int 型である属性消去関数 [詳細]
bool | deleteAttrSD (const std::string key)
| キーが string 型、値が double 型である属性消去関数 [詳細]
bool | deleteAttrSS (const std::string key)
| キーが string 型、値が string 型である属性消去関数 [詳細]
Public メソッド inherited from fk_BaseObject
| fk_BaseObject (fk_ObjectType type=FK_BASEOBJECT)
| コンストラクタ [詳細]
fk_ObjectType | getObjectType (void) const
| タイプ取得関数 [詳細]
Public メソッド inherited from fk_TopologyMaterial
| fk_TopologyMaterial (void)
| コンストラクタ [詳細]
virtual | ~fk_TopologyMaterial ()
| デストラクタ [詳細]
void | setElemMaterialMode (fk_MaterialMode mode)
| マテリアルモード設定関数 [詳細]
void | setElemMaterialID (int ID)
| マテリアルID設定関数 [詳細]
fk_MaterialMode | getElemMaterialMode (void)
| マテリアルモード参照関数 [詳細]
int | getElemMaterialID (void)
| マテリアル ID 参照関数 [詳細]

## 説明

ソリッドモデルのループ位相を管理するクラス

このクラスは、 fk_Solid によるソリッドモデルにおいて、 ループ位相に関する制御機能を提供します。 FK におけるソリッドモデルの構造については、 ユーザーズマニュアルの「形状に対する高度な操作」の章を参照して下さい。

派生クラスのうち、ID 管理については fk_Topology, 個別マテリアル設定については fk_TopologyMaterial, 属性設定については fk_Attribute を参照して下さい。

ループに対して、幾何形状として曲面データを設定することができます。 詳細は fk_Surface を参照して下さい。

参照
  fk_Solid, fk_Vertex, fk_Half, fk_Edge, fk_Topology, fk_TopologyMaterial, fk_Attribute, fk_Surface

## コンストラクタとデストラクタ

fk_Loop::fk_Loop | ( | int |  | ) |

コンストラクタ

virtual fk_Loop::~fk_Loop | ( |  | ) |
| virtual

デストラクタ

## 関数

fk_Half* fk_Loop::getOneHalf | ( | void |  | ) | const

接続半稜線取得関数

このループを構成する半稜線のうちの1つを取得します。 条件を満たす全ての半稜線を得たい場合は、 fk_ReferenceL2::getAllHOnL() 関数を用いて下さい。

戻り値
  このループを構成する半稜線を表す fk_Half 型インスタンスのアドレス。

fk_Vector* fk_Loop::getNormal | ( | void |  | ) |

法線ベクトル取得関数

適切な法線ベクトルを取得します。 ループが曲面である場合は、面全体の平均法線ベクトルを返します。 返り値が実体ではなくポインタであることに注意して下さい。 特に、NULL を返すケースがありえることは重要です。

戻り値
  法線ベクトルのアドレス。算出できなかった場合は NULL を返します。

int fk_Loop::getVNum | ( | void |  | ) | const

頂点数取得関数

このループを構成する頂点数を返します。

戻り値
  ループを構成する頂点数。もしエラーが生じた場合は -1 を返します。

参照
  fk_ReferenceL2::getVNumOnL()

void fk_Loop::setTesselateMode | ( | bool | mode | ) |

テセレーション設定関数

「テセレーション」とは、4角以上の多角形に対し、 内部を複数の3角形に分割する処理のことです。 一般的に、非凸多角形や非平面多角形である場合、 描画処理が適切に行えないことがあります。 そのようなループに対しては、 テセレーションを施すことによって正常に描画されることが期待できます。

形状中の全てのループに対して、テセレーションの有無効を設定するには、 fk_Operation::setTesselateMode() を利用して下さい。

引数

  [in] | mode | true の場合、 4角以上のループに対してテセレーション処理を施すようになります。 false の場合はテセレーション処理を行いません。

参照
  fk_Operation::setTesselateMode()

bool fk_Loop::getTesselateMode | ( | void |  | ) |

テセレーション設定取得関数

現在のテセレーション設定を取得します。 テセレーションに関する詳細は setTesselateMode() を参照して下さい。

戻り値
  テセレーション設定。

参照
  isTesselated(), fk_Operation::getTesselateMode()

bool fk_Loop::isTesselated | ( | void |  | ) |

テセレーション状態参照関数

テセレーションが有効になっていても、ループが 3 角形であった場合など、 内部ではテセレーション処理を行っていない可能性があります。 実際にテセレーション処理を行ったかどうかを知るには、 この関数を用いる必要があります。

戻り値
  true であれば、ループに対しテセレーション処理が行われています。 false であれば行われていません。

参照
  getTesselateMode()

void fk_Loop::setSurfGeometry | ( | fk_Surface * | surface | ) |

幾何曲面形状設定関数

任意の自由曲面を幾何曲面としてループに設定します。 fk_Surface の条件を満たせばユーザによる自作クラスも設定することができます。 条件については fk_Surface を参照して下さい。

引数

  [in] | surface | 幾何曲面インスタンスのアドレス

fk_Surface* fk_Loop::getSurfGeometry | ( | void |  | ) |

幾何曲面形状取得関数

ループに設定されている自由曲面を取得します。

戻り値
  自由曲面インスタンスのアドレス。 設定されていなかった場合は NULL を返します。