#freeze
#check_role(4)

ここで指定した場合、閲覧すらできません。画面は真っ白となります。

*IP
強制的に、書き込み禁止したい端末のＩＰアドレスを定義します。帯域指定または、範囲指定が可能です。
帯域指定の場合は、開始のみ指定して下さい。サブネットマスク省略時は、32 となります。
範囲指定の場合は、開始ＩＰアドレスおよび終了ＩＰアドレスを指定して下さい。
ex. 192.168.1.0/24
|開始|終了|備考|h
//|192.168.1.1|||
//|192.168.1.0/24|||
//|192.168.1.1|192.168.255.255||

*HOST
強制的に、書き込み禁止したい端末のホスト名(FQDN)を定義します。
後方一致となります。
|FQDN(後方一致)|h
// |localhost|

*UA
強制的に、書き込み禁止したい端末のUser-Agent(端末種別・ブラウザ)を定義します。
//|Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.2) Gecko/20070301 Firefox/2.0.0.0|
