# 16 `uuid` -- RFC 4122 に準拠した UUID オブジェクト

バージョン 2.5 で 新たに追加 された仕様です。 このモジュールでは immutable（変更不能）な `UUID` オブジェクト（`UUID` クラス）と RFC 4122 の定めるバージョン 1、3、4、5 の UUID を生成するための`uuid1()` 、 `uuid2()` 、`uuid3()` 、`uuid4()` 、`uuid()` が提供されています。

もしユニークな ID が必要なだけであれば、おそらく `uuid1()` か `uuid4()`をコールすれば良いでしょう。 `uuid1()` はコンピュータのネットワークアドレスを含む UUID を生成するために プライバシーを侵害するかもしれない点に注意してください。`uuid4()` はランダムな UUID を生成します。

クラス `UUID`( | [hex[, bytes[, bytes_le[, fields[, int[, version]]]]]])

  32 桁の 16 進数文字列、bytes に 16 バイトの文字列、bytes_le 引数に 16 バイトのリトルエンディアンの文字列、field 引数に 6 つの整数のタプル（32ビットtime_low、 16 ビット time_mid、16ビット time_hi_version, 8ビット clock_seq_hi_variant, 8ビット clock_seq_low, 48ビット node）、または int に一つの 128 ビット整数の いずれかから UUID を生成します。16 進数が与えられた時、波括弧、ハイフン、それと URN 接頭辞は無視されます。 例えば、これらの表現は全て同じ UUID を払い出します。

      UUID('{12345678-1234-5678-1234-567812345678}')
      UUID('12345678123456781234567812345678')
      UUID('urn:uuid:12345678-1234-5678-1234-567812345678')
      UUID(bytes='\x12\x34\x56\x78'*4)
      UUID(bytes_le='\x78\x56\x34\x12\x34\x12\x78\x56' +
                    '\x12\x34\x56\x78\x12\x34\x56\x78')
      UUID(fields=(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x12, 0x34, 0x567812345678))
      UUID(int=0x12345678123456781234567812345678)

  hex、bytes、bytes_le、fields、または int のうち、どれかただ一つだけが与えられなければいけません。 version 引数は オプションです；与えられた場合、結果の UUID は与えられた hex、bytes、 bytes_le、fields、または int をオーバーライドして、 RFC 4122 に準拠した variant と version ナンバーのセットを持つことになります。 bytes_le, fields, or int.

`UUID` インスタンスは以下の読み取り専用属性を持ちます：

`bytes`
  16 バイト文字列（バイトオーダーがビッグエンディアンの 6 つの整数フィールドを持つ）のUUID。

`bytes_le`
  16 バイト文字列（time_low、time_mid、time_hi_version を リトルエンディアンで持つ）の UUID。

`fields`
  UUID の 6 つの整数フィールドを持つタプルで、これは 6 つの個別の属性と 2 つの派生した属性としても取得可能です。

  フィールド | 意味
  --- | ---
  `time_low` | UUID の最初の 32 ビット
  `time_mid` | UUID の次の 16 ビット
  `time_hi_version` | UUID の次の 16 ビット
  `clock_seq_hi_variant` | UUID の次の 8 ビット
  `clock_seq_low` | UUID の次の 8 ビット
  `node` | UUID の最後の 48 ビット
  `time` | 60 ビットのタイムスタンプ
  `clock_seq` | 14 ビットのシーケンス番号

`hex`
  32 文字の 16 進数文字列での UUID。

`int`
  128 ビット整数での UUID。

`urn`
  RFC 4122 で規定される URN での UUID。

`variant`
  UUID の内部レイアウトを決定する UUID の variant。 これは整数の定数 The UUID variant, which determines the internal layout of the UUID. This will be one of the integer constants `RESERVED_NCS`、 `RFC_4122`、 `RESERVED_MICROSOFT`、又は `RESERVED_FUTURE` のいずれかになります。

`version`
  UUID の version 番号（1 から 5、variant が `RFC_4122` である 場合だけ意味があります）。

The `uuid` モジュールには以下の関数があります：

`getnode`( | )

  48 ビットの正の整数としてハードウェアアドレスを取得します。 最初にこれを起動すると、別個のプログラムが立ち上がって非常に遅くなることがあります。 もしハードウェアを取得する試みが全て失敗すると、ランダムな 48 ビットに RFC 4122 で推奨されているように 8 番目のビットを 1 に設定した数を使います。 "ハードウェアアドレス" とはネットワークインターフェースの MAC アドレスを指し、 複数のネットワークインターフェースを持つマシンの場合、それらのどれか一つの MAC アドレスが返るでしょう。

`uuid1`( | [node[, clock_seq]])

  UUID をホスト ID、シーケンス番号、現在時刻から生成します。 node が与えられなければ、`getnode()` がハードウェアアドレス 取得のために使われます。 clock_seq が与えられると、これはシーケンス番号として使われます； さもなくば 14 ビットのランダムなシーケンス番号が選ばれます。

`uuid3`( | namespace, name)

  UUID を名前空間識別子（これは UUID です）と名前（文字列です）の MD5 ハッシュから生成します。

`uuid4`( | )

  ランダムな UUID を生成します。

`uuid5`( | namespace, name)

  名前空間識別子（これは UUID です）と名前（文字列です）の SHA-1 ハッシュから生成します。

`uuid` モジュールは `uuid3()` または `uuid5()` で利用するために 次の名前空間識別子を定義しています。

`NAMESPACE_DNS`
  この名前空間が指定された場合、 name 文字列は完全修飾ドメイン名です。

`NAMESPACE_URL`
  この名前空間が指定された場合、 name 文字列は URL です。

`NAMESPACE_OID`
  この名前空間が指定された場合、 name 文字列は ISO OID です。

`NAMESPACE_X500`
  この名前空間が指定された場合、 name 文字列は X.500 DN の DER またはテキスト出力形式です。

The `uuid` モジュールは以下の定数を `variant` 属性が取りうる値として定義しています：

`RESERVED_NCS`
  NCS 互換性のために予約されています。

`RFC_4122`
  RFC 4122 で与えられた UUID レイアウトを指定します。

`RESERVED_MICROSOFT`
  Microsoft の互換性のために予約されています。

`RESERVED_FUTURE`
  将来のために予約されています。

参考:

RFC 4122, A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace
  この仕様は UUID のための Uniform Resource Name 名前空間、 UUID の内部フォーマットと UUID の生成方法を定義しています。