; tuos boot asm
; TAB=4

[INSTRSET "i486p"]

		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		PUSH		DWORD 400
		POPAD
		IMUL		EAX,400
		IMUL		EBX,400
		IMUL		ECX,400
		IMUL		EDX,400
		IMUL		ESI,400
		IMUL		EDI,400
		IMUL		EBP,400
		IMUL		ESP,400
		