``

前頁 メニュー 次頁

`マイクロソフト系`BASIC `との相違`

    グラフィックス
             参照 BASIC入門 曲線とグラフ
                            グラフィックスの基本
    １．座標
    ○ 座標系の設定はset window文で行う。
      set window文のパラメータの順序は，左端，右端，下端，上端。
      つまり，ｘ座標の範囲，ｙ座標の範囲 の順に書く。
      SET WINDOW x1,x2,y1,y2 は，

`Quick BASICの WINDOW (x1,y2)-(x2,y1) に相当する。`

`なお，N88-BASICやCEC-BASICなどと異なり，縦座標の正の向きは上向きが標準。`

    ○ 描画領域の大きさを640×400にしたければ，拡張命令の
      SET BITMAP SIZE 640,400
    を実行する。y軸の正の向きが下向きの座標も許すから，
    WINDOW (x1,y2)-(x2,y1)   は，
    SET WINDOW x1,x2,y1,y2   で置き換え可能。

    ２．点と線の描画
    ○ たいていの場合，
       PSET(x,y)を PLOT x,y
       LINE (x1,y1)-(x2,y2)を PLOT x1,y1 ; x2,y2
       LINE -(x,y)を PLOT x,y;
    で置き換えると動作する。

`○ PLOT LINES: x,y; を実行すると，次にPLOT LINES文を実行したときに， そのPLOT LINES文で指定した点との間が線分で結ばれる。 つまり，マイクロソフト`BASIC`風の書き方をすると，LINE (x,y)- に相当する。`

      複数の点を指定して順に折れ線で結ぶとき，
    最初に実行するPLOT LINES: x,y; は線分を描かない。
    したがって，LINE -(x,y) の直前に実行されるPSET文はPLOT文に統合できる。
    そして，繰り返しの最後に引数を持たないPLOT文を追加する。