    言語仕様の詳細
    ５．数値

    [規格との相違]
    5.1.5
         数値式中の数値定数のあふれが翻訳時にエラーになることがある。
    5.4.4(1)表5.1  EPS(x)
          xの値を数値変数の精度に丸め，数値変数の精度を基準にして値を返す（JISの規定は曖昧）。

    [処理系定義の事項]
    5.1.4(2)
         数値定数は19～27桁の精度で保持される。
    5.2.4(5)
         数値変数の初期値は0とする。
    5.3.6(2)
         下位桁あふれは無条件に0で置き換える。
    5.3.6(3)
         同順位の演算は出現順に評価される。
    5.4.4(1)
         Arithmetic選択子がDECIMALのとき，
           EPS(0)=1.E-99
           MAXNUM=1.E99
         RND関数の値は合同式を用いて生成される擬似乱数。
    5.4.4(3)
         例として示されたものとはやや異なる方法で調整する。
    5.4.6(1)
         randomizeは時刻を利用する。
    5.6.4(2)
         m=15とする。
    5.6.4(3)
         数値定数と加減乗除の演算は19～27桁の精度をもつ。
         組込み関数のうち，SQR,LOG,SINなどの無理関数は17桁の精度を持つ。ただし，17桁めの数字は偶数になる。
         それ以外の組込み関数は加減乗除と同じ精度を持つ。
         べき乗演算の結果は，無理関数と同じ精度を持つ。
    5.6.4(4)
        arithmetic演算子がNATIVEのときの数値は，Intel 80x87数値演算コプロセッサの倍精度数。精度はおよそ10進16桁，正の最小値はおよそ4.9E-324，最大値はおよそ1.8E308。

    [Note]
         数値演算の結果の正確さは保証できないが，規格にあわない事例を見つけた方は報告をいただきたい。