    複素数  ☆

      複素数モード()に設定するか，各プログラム単位に
      OPTION ARITHMETIC COMPLEX
      を書くと，複素数の計算が可能になる。
      複数数は，2個の2進数（およそ16桁）の対で表現される。
      print文で虚数を表示すると，2数を括弧でくくって表示する。
      しかし，この形式を数値定数として，入力，あるいはプログラム中で用いることはできない。
      べき乗演算では，底が正数のとき，指数を虚数にすることができる。
      指数が-2147483647～2147483647の整数のとき，底を虚数にすることができる。
      ABS(z)，SQR(z)，EXP(z)，LOG(z)は定義域を複素数に拡張している。
      複素数モード専用の関数として，
      COMPLEX(x,y)，RE(z)，IM(z)，CONJ(z)，ARG(z)を用意している。
    　PLOT文において，座標対の代わりに単一の複素数値を書くことを許す。
    　MAT PLOT文において，2個の1次元配列の代わりに単一の1次元配列を書くことを許す。
      図形変形関数のSCALEとSHIFTを複素数に拡張している。
      上記以外のところで虚数を使用すると，実行時にエラーになる。