# ファイル ライタ DX フィルタ

入力ピンが受け取ったデータをそのままファイルに出力する。
標準付属のファイル ライタ フィルタでは、接続できるメディアタイプはMEDIATYPE_Streamのみだが、
このフィルタではすべてのメディアタイプに接続できるようになっている。
追加機能 - 入力のフォーマットがFORMAT_WaveFormatExの場合は、wavヘッダを追加して出力する。
ピン接続図

フィルタ インターフェイス | IBaseFilter、 IFileSinkFilter
入力ピン メディア タイプ | MEDIATYPE_NULL、MEDIASUBTYPE_NULL
入力ピン インターフェイス | IMemInputPin、 IPin、 IQualityControl
出力ピン メディア タイプ | 利用できない。
出力ピン インターフェイス | 利用できない。
フィルタ CLSID | CLSID_FileWriterDX {4B1ABFC2-E95F-4CB3-BEC8-657E6D896A70}
プロパティ ページ CLSID | プロパティ ページなし。
実行モジュール | FileWriterDX.ax
メリット | MERIT_DO_NOT_USE
カテゴリ | CLSID_LegacyAmFilterCategory