
■■■ HSPOSCmpの使用方法 ■■■


HSPOSCmpでOSをビルドする際は、本家HSPよりも少し手順を踏む必要があります。
また、命令によっては対応していなかったりすることもあります。


   [1] 「main.hsp」にコードを書く
	まず「main.hsp」を開いてスクリプトを書きます。
	はじめは収録されているスクリプトで試してみると良いと思います。
	HSPOSCmpが対応している命令は
		doc → Instruction.txt
	に記載されています。

        [1'] パックファイルを指定する場合
	     外部ファイルを使う場合は必ずパックしてください。
	     パックといっても「#pack」などで指定することはできません。

	     HSPOSCmpでファイルをパックしたいときは
	             tolset → hspboot → iso フォルダ
	     の中にパックしたいファイルをコピーしてください。
	     コピーしたファイルは実行する直前に自動でパックされます。


   [2]  ビルド
	HSPOSCmp GUIフロントエンド「hspos.exe」を実行します。
	内容は hspos.hsp とまったく同じです。
	「コンパイル」をクリックすると main.hsp の内容でOSをビルドしてくれます。

	ビルド時にエラーがあった場合はエラーメッセージが表示されます。
	「コンパイルは正常に完了しました」と表示されたらビルド成功です。


   [3]  エミュレータで実行
	ビルドされたOSを確かめるため、「実行」をクリックしてみてください。
	すると仮想PCの画面がでてきますので、ここで動作チェックをしてください。

	マウスを使うときは仮想PCの画面のどこかをクリックしてください。
	仮想PCにカーソルが吸い込まれ、マウスが使えるようになります。
	マウスを元に戻したい場合は「Ctrl」＋「Alt」キーで元に戻ります。


   [4]  CD-Rに書き込む
	最後に完成したOSの起動ディスクを作ってみましょう。
	ディスクのイメージはISO形式で、実行する際に自動で作成されます。
	作成されたISOファイルは
		tolset → hspboot → haribote.iso
	というファイルです。
	このファイルをディスクに書き込めば起動ディスクの完成です。

	ISOファイルをCD-Rに書き込む方法や起動をする方法は各自で調べてみてください。


