    adintool

ADINTOOL(1)                                                        ADINTOOL(1)



名前
           adintool
          - 音声波形データの記録・分割・送信・受信ツール

概要
       adintool {-in inputdev} {-out outputdev} [options...]

DESCRIPTION
       adintool は，音声波形データ中の音声区間の検出および記録を連続的に行 う
       ツールです．入力音声に対して零交差数と振幅レベルに基づく音声区間検 出を
       逐次行い，音声区間部分を連続出力します．

       adintool は adinrec の高機能版です．音声データの入力元として，マイク 入
       力・ 音声波形ファイル・標準入力・ネットワーク入力(adinnet サーバー モー
       ド)が選択できます．Julius の -input オプションも 使用可能で，プラグイン
       入力も選択できます．

       出力先として，音声波形ファイル・標準出力・ネットワーク出力(adinnet ク
       ライアントモード)が選択できます．特にネットワーク出力（adinnet クライ
       アントモード）では， julius へネットワーク経由で音声を送信して音声認識
       させることができます．

       入力音声は音声区間ごとに自動分割され，逐次出力されます．音声区間の切 り
       出しには adinrec と同じ，一定時間内の零交差数とパワー（振幅レベル） の
       しきい値を用います．音声区間開始と同時に音声出力が開始されます．出 力と
       してファイル出力を選んだ場合は，連番ファイル名で検出された区間ごと に保
       存します．

       サンプリング周波数は任意に設定可能です．録音形式は 16bit, 1 channel
       で，書き出されるファイル形式は Microsoft WAV 形式です． 既に同じ名前の
       ファイルが存在する場合は上書きされます．

OPTIONS
       Julius の全てのオプションが指定可能である．指定されたもののうち， 音声
       入力に関係するオプションのみ扱われる．以下に，adintool の オプション，
       および有効な Julius オプションを解説する．

   adintool specific options
        -freq  Hz
          音声のサンプリング周波数 (Hz) を指定する．(default: 16,000)

        -in  inputdev
          音声を読み込む入力デバイスを指定する．"mic" でマイク入力， "file" で
          ファイル入力, "stdin" で標準入力から音声を読み込む． ファイル入力の
          場合，ファイル名は起動後に出てくるプロンプトに対 して指定する．ま
          た，"adinnet" で adintool は adinnet サーバー となり，adinnet クライ
          アントから音声データを tcp/ip 経由で 受け取る．ポート番号は 5530 で
          ある（"-inport" で変更可能）．

          入力デバイスは，そのほか Julius の "-input" オプションでも指定可能
          である．その場合，プラグインからの入力も可能である．

        -out  outputdev
          音声を出力するデバイスを指定する．"file" でファイル出力， stdout で
          標準出力へ出力する．ファイルの場合，出力ファイル名は オプション
          "-filename" で与える．出力ファイル 形式は 16bit WAV 形式である． ま
          た，"adinnet" で adintool は adinnet クライアント となり，adinnet
          サーバへ取り込んだ音声データを tcp/ip 経由で 送信できる．送信先ホス
          トは "-server" で指定する． ポート番号は 5530 である（"-port" で変更
          可能）．

        -inport  num
          入力が adinnet の場合 (-in adinnet)，接続を受けるポート番号 を指定す
          る．指定しない場合のデフォルトは 5530 である．

        -server  [host] [,host...]
          出力が adinnet の場合 (-out adinnet)，送信先のサーバ名を指定する．
          複数ある場合は，カンマで区切って指定する．

        -port  [num] [,num...]
          出力が adinnet の場合 (-out adinnet)，送信先の各サーバのポート番号
          を指定する．指定しない場合のデフォルトは 5530 である． -server で複
          数のサーバを指定している場合， 全てについて明示的にポート番号を指定
          する必要がある．

        -filename  file
          ファイル出力 (-out file) 時，出力ファイル名を 与える．デフォルトで
          は，検出された音声区間検出ごとに， "file.0000.wav" , "file.0001.wav"
          ... のように区間ごとに連番で 記録される．番号の初期値は 0 である
          （-startidで 変更可能）．なお，オプション -oneshot 指定時は 最初の区
          間だけが "file" の名前で保存される．

        -startid  number
          ファイル出力時，記録を開始する連番番号の初期値を指定する．（ デフォ
          ルト：0）

        -oneshot
          最初の音声区間が終了したら終了する．

        -nosegment
          入力音声の音声区間検出（無音による区切りと無音区間のスキップ）を 行
          わない．

        -raw
          RAWファイル形式で出力する．

        -autopause
          出力が adinnet の場合（-out adinnet），音声区間が終了するたび に入力
          停止・動作停止状態に移行する．出力先の adinnet サーバか ら動作再開信
          号がくると音声入力を再開する．

        -loosesync
          出力が adinnet （-out adinnet）で複数の出力先サーバへ出力している 場
          合，動作停止状態から動作再開信号によって動作を再開する際，adintool
          は すべてのサーバから動作再開信号を受けるまで動作を再開しない． この
          オプションを指定すると，少なくとも１つのサーバから再開信号 がくれば
          動作を再開するようになる．

        -rewind  msec
          入力がマイクのとき，停止状態から動作を再開するとき，停止中から 持続
          して音声入力中だった場合，指定されたミリ秒分だけさかのぼって 録音を
          開始する．

   Concerning Julius options
        -input  {mic|rawfile|adinnet|stdin|netaudio|esd|alsa|oss}
          音声入力ソースを選択する．"-in" の代わりにこちらを使うことも できる
          （最後に指定したほうが優先される）．esd やプラグイン入力が 指定可能
          である．

        -chunk_size  samples
          音声入力の処理バッファ（フラグメント）のサイズ．値はサンプル
          数．(default: 1000)

        -lv  thres
          振幅レベルのしきい値．値は 0 から 32767 の範囲で指定する． (default:
          2000)

        -zc  thres
          零交差数のしきい値．値は１秒あたりの交差数で指定する． (default: 60)

        -headmargin  msec
          音声区間開始部のマージン．単位はミリ秒． (default: 300)

        -tailmargin  msec
          音声区間終了部のマージン．単位はミリ秒． (default: 400)

        -zmean
          入力音声ストリームに対して直流成分除去を行う．全ての音声処理の の前
          段として処理される．

        -smpFreq  Hz
          音声のサンプリング周波数 (Hz) を指定する．(default: 16,000)

        -48
          48kHzで入力を行い，16kHzにダウンサンプリングする． これは 16kHz のモ
          デルを使用しているときのみ有効である． ダウンダンプリングの内部機能
          は sptk から 移植された． (Rev. 4.0)

        -NA  devicename
          DatLink サーバのデバイス名 (-input netaudio).

        -adport  port_number

          -input adinnet 使用時，接続を受け付ける adinnet のボート番号を指定す
          る．(default: 5530)

        -nostrip
          音声取り込み時，デバイスやファイルによっては，音声波形中に振幅 が
          "0" となるフレームが存在することがある．Julius は通常，音声 入力に含
          まれるそのようなフレームを除去する．この零サンプル除去が うまく動か
          ない場合，このオプションを指定することで自動消去を 無効化することが
          できる．

        -C  jconffile
          jconf設定ファイルを読み込む．ファイルの内容がこの場所に展開される．

        -plugindir  dirlist
          プラグインを読み込むディレクトリを指定する．複数の場合は コロンで区
          切って並べて指定する．

ENVIRONMENT VARIABLES
        ALSADEV
          (マイク入力で alsa デバイス使用時) 録音デバイス名を指定する． 指定が
          ない場合は "default"．

        AUDIODEV
          (マイク入力で oss デバイス使用時) 録音デバイス名を指定する． 指定が
          ない場合は "/dev/dsp"．

        LATENCY_MSEC
          Linux (alsa/oss) および Windows で，マイク入力時の遅延時間をミ リ秒
          単位で指定する．短い値を設定することで入力遅延を小さくでき るが，CPU
          の負荷が大きくなり，また環境によってはプロセスやOSの 挙動が不安定に
          なることがある．最適な値はOS やデバイスに大きく 依存する．デフォルト
          値は動作環境に依存する．

EXAMPLES
       マイクからの音声入力を，発話ごとに "data.0000.wav" から順に記録する：
       巨大な収録音声ファイル "foobar.raw" を，音声区間ごとに
       "foobar.1500.wav" "foobar.1501.wav" ... に分割する：
       ネットワーク経由で音声ファイルを転送する(区間検出なし)：
       マイクからの入力音声を Julius へ送信して認識：

SEE ALSO
        julius ( 1 ) ,
        adinrec ( 1 )

COPYRIGHT
       Copyright (c) 1991-2008 京都大学 河原研究室

       Copyright (c) 1997-2000 情報処理振興事業協会(IPA)

       Copyright (c) 2000-2008 奈良先端科学技術大学院大学 鹿野研究室

       Copyright (c) 2005-2008 名古屋工業大学 Julius開発チーム

LICENSE
       Julius の使用許諾に準じます．



                                  10/02/2008                       ADINTOOL(1)
