前のページへ | 次のページへ

4. 特徴（ユニーク性）

本ソフトウェアの特徴(ユニーク性)を表4.1.1に示します。
この特徴により、他製品に比べてインストール、運用及び保守作業の優位性を持ちます。

表 4.1.1 特徴
特徴 | 概要
--- | ---
アラーム通知 | アラーム検出によるクライアントへの多様な通知を実現します。 アラーム検出によるクライアントブラウザへのプッシュ通知 上記のブラウザへのプッシュ通知に同期したmp3ファイルによるアラーム鳴動通知 お好みのmp3ファイルでアラーム鳴動通知をブラウザ上で行えます。 アラーム検出によるMail送信通知 複数のMailアドレスへの通知設定が可能です。
簡単インストール・運用 | 簡単インストール・運用が可能です。 データベース データベースの同梱版を提供し、同一アプリケーションとして操作可能です。 各種データベースに対応しています。 保守・試験 データベース稼動テスト、アラーム通知機能テスト、Mail送信テストなどの各種運用試験が簡単に行え、インストール、運用開始にあたっての正常性の確認が簡易に出来ます。
エンジン及びデータベースの分散配置 | エンジンはネットワーク監視のためにCPU負荷増大及びデータベース容量増大が危惧されますが、分散配置にて対処できます。 エンジン分散配置 エンジンを分散配置して、ブラウザ上で一元的に表示、操作が可能です。 データベース配置 エンジン個別にデータベース接続先を設定可能で、クライアントからは一元的に見えます。
OSマルチプラットフォーム対応 | Windows、LinuxなどのJava2が動作する環境で動作可能です。
採取・保持データ量制限 | 採取・保持するデータ量を保持期間及びデータ量最大値設定にて制限できます。
ブラウザでのグラフィカルユーザーインタフェース | ブラウザ上でのリッチクライアントを実現します。また、Eclipse RCPによるリッチクライアントも実現します。 ノードMap描画 ノード及びノード間のリンクをグラフィカルに描画し操作が可能です。 グラフ表示 Ping応答時間やSNMP 統計情報をグラフ表示します。
多様なネットワーク監視 | SNMP、Ping死活監視、HTTP、SMTP、Pop3監視が可能です。 SNMP監視 SNMP V1/V2/V3各バージョンでの監視が可能です。 SNMP 統計情報の閾値監視や変化点監視が可能です。 SNMP Trap受信 SNMPエージェントからのTrapを受信し、表示します。 SNMP疑正常試験 SNMPエージェントに対してSNMP V1/V2/V3各バージョンレベルで疑正常リクエストの発行が可能です。 Ping死活監視、HTTP監視 Ping応答値閾値監視が可能で、HTTPにおいてもタイムアウト値の設定による監視が可能です。 疑似SNMPエージェント 疑似SNMPエージェントデータはファイルから読み込んで更新可能です。 疑似SNMPエージェントデータをOID単位にグラフィカルに編集可能です。 疑似SNMPエージェントデータのカウンター値の定期的に自動増減更新が可能です。 SNMPマネージャに対して疑正常試験を行うことができます。

4.1 アラーム通知
クライアントとしてのブラウザへのアラームPush通知イメージを図 4.1.1 に示します。

図 4.1.1 アラーム通知イメージ
（クリックすると拡大画面が出ます）

4.2 エンジン/データベース分散配置
エンジン/データベース分散配置イメージを図 4.2.1に示します。

図 4.2.1 エンジン/データベース分散配置イメージ
（クリックすると拡大画面が出ます）

4.3 リッチクライアント
リッチクライアントの一例を図 4.3.1 に示します。

図 4.3.1 リッチクライアントの一例
（クリックすると拡大画面が出ます）

前のページへ | 次のページへ