前のページへ | 次のページへ

10.4.5 Editor Parts Windows

10.4.5.1 概要
ビュー上のPopUpメニューやToolバーアクションによりEditor Partに対応するビューを表示します。
Editor Partに表示されたビューは他のビューのメニューまたはツールバーのEditor Parts Closeアクション（）により閉じられます。

Editor Partsに表示するビューを以下に示します。
アラームリスト表示ビュー ノード登録/削除/編集ビュー ノード構成情報表示ビュー ノードSNMP情報表示ビュー ノードPing応答監視テーブル表示ビュー ノードPing応答監視グラフ表示ビュー ノードSNMP統計情報テーブルビュー ノードSNMP統計情報グラフビュー ノードSNMP統計採取設定ビュー SNMP統計情報ビュー

10.4.5.2 アラームリスト表示View
全ノードアラームまたは個別ノードアラームを表示します。
なお、アラーム表示される内容はアラームフィルターで設定された内容です。

図 10.4.5.2 全ノードアラーム（クリックすると拡大画面が出ます）

アラームリスト表示ビュー操作
アラームリスト表示ビューの操作は以下のとおりです。

表 10.4.5.2.1 アラームリスト表示ビューの操作
項目 | 内容
アラーム数 | アラーム数を表示します。
アラームList更新ボタン | アラームテーブルを更新します。
アラームテーブル | アラームをテーブル形式で表示します。
アラームテーブルソートヘッダー | テーブルをソートして表示します。

アラームテーブル

アラームテーブルのカラム説明を以下に示します。

表 10.4.5.2.2 アラームテーブルのカラム
カラム名 | 内容
No. | Normal
Detect date | アラーム検出日時
Node Name | ノード名
Group | ノード所属グループ名
IP Address | ノードIPアドレス
Message | アラームメッセージ

アラームテーブルのPopupメニュー説明を以下に示します。

表 10.4.5.2.3 アラームテーブルPopupメニュー
メニュー | 内容
All Node Alarm | 全監視登録ノードのアラームを表示します。
Confirm alarm | 指定テーブル行のアラームを確認済みとします。
Confirm all alarm | 全アラームを確認済みとします。

10.4.5.3 ノード登録/削除/編集View
監視ノードの登録、編集及び削除を行います。
なお、監視ノードの一括登録の場合についてはこちらを参照してください。

図 10.4.5.3 ノード登録/削除/編集View（クリックすると拡大画面が出ます）

監視ノードの監視情報項目を表 10.4.5.3.1 に示します。
PingやSNMPなどの監視周期 0 で監視無効（監視なし）となります。

表 10.4.5.3.1 監視ノードの監視情報項目
項目 | 内容
Agent address list | 監視ノード一覧を表示します。
Agent address list loadボタン | 監視ノードリストを更新します。
Node Addボタン | 監視ノードを追加します。
Node Editボタン | 監視ノード情報を編集します。
Node Deleteボタン | 監視ノードを削除します。
Node Name | ノード名（監視ノード追加時に空欄の場合には、ドメイン或いはコンピュータ名となります）
Node IP Address | ノードIPアドレス
Group | ノード所属グループ名
Node Kind | ノードIcon種別
Ping応答監視 | Period(sec) | Ping応答監視周期
Threshhold(ms) | Ping応答監視閾値
SNMP監視 | Version | SNMPバージョン | V1
V2
| V3 注.SNMP V3エージェント管理プリフェランスで設定されている必要があります。
Level | SNMP監視レベル | No SNMP : SNMP採取なし
SNMP Configration : 構成情報採取
SNMP ifOctets : if入出力パケット数採取
SNMP laLoad : CPU負荷情報採取
SNMP disk : ディスク容量採取
Period(sec) | SNMP監視周期
RO Community | Readコミュニティ名
RW Community | Writeコミュニティ名
Http監視 | Period(sec) | HTTP監視周期
URL | HTTP監視URL
Port | HTTP監視ポート
Timeout(msec) | HTTP監視タイムアウト値
Pop3監視 | Period(sec) | Pop3監視周期
User | Pop3ユーザ名
Password | Pop3パスワード
Port | Pop3監視ポート
Timeout(msec) | Pop3監視タイムアウト値
SMTP監視 | Period(sec) | SMTP監視周期
Port | SMTP監視ポート
Timeout(msec) | SMTP監視タイムアウト値
Address(xxx@xxx) | SMTP送信先アドレス
Smtp check Pop3 Host | SMTPチェックPop3ホスト
Smtp check Pop3 User | SMTPチェックPop3ユーザ名
Smtp check Pop3 Password | SMTPチェックPop3パスワード
Smtp check Pop3 Port | SMTPチェックPop3ポート
Smtp check Pop3 Timeout(msec) | SMTPチェックPop3接続タイムアウト値

SNMP監視レベルの説明を表 10.4.5.3.2 に示します。

表 10.4.5.3.2 SNMP監視レベル
SNMP監視レベル | 内容 | 備考
No SNMP : SNMP採取なし | SNMPを採取しません。 |
SNMP Configration : 構成情報採取 | System/Inetrface MIBを設定周期で採取し、変化を監視します。(sysUpTimeを除く) ノードSNMP情報表示ビューで採取内容を表示します。 | System MIB内訳 sysDescr OID=1.3.6.1.2.1.1.1 sysObjectID OID=1.3.6.1.2.1.1.2 sysUpTime OID=1.3.6.1.2.1.1.3 sysContact OID=1.3.6.1.2.1.1.4 sysName OID=1.3.6.1.2.1.1.5 sysLocation OID=1.3.6.1.2.1.1.6 Inteface MIB内訳 ifNumber OID=1.3.6.1.2.1.2.1 ifIndex OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 ifDescr OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 ifType OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 ifMtu OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 ifSpeed OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 ifPhysAddress OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 ifAdminStatus OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 ifOperStatus OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 ifOperStatus
ifOctets : if入出力データパケット数採取 | インタフェース入出力データパケット数を設定周期で採取します。 ノードSNMP統計情報テーブルビュー・グラフビューで採取データを表示します。 | インタフェース入出力データパケット数 MIB内訳 if:受信オクテット数 OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 if:送信オクテット数 OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
laLoad : CPU負荷情報採取 | CPU負荷を設定周期で採取します。 ノードSNMP統計情報テーブルビュー・グラフビューで採取データを表示します。 | CPU負荷 MIB内訳 平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 過去1分間の平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 過去5分間の平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 過去15分間の平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3
disk : ディスク容量採取 | ディスク容量を設定周期で採取します。 ノードSNMP統計情報テーブルビュー・グラフビューで採取データを表示します。 | ディスク容量 MIB内訳 ディスク容量 (kbyte) OID=1.3.6.1.4.1.2021.9.1.6 ディスク空き容量 (kbyte) OID=1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7 ディスク使用量 (kbyte) OID=1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8

10.4.5.4 ノード構成情報表示View
監視ノードの監視情報を表示します。

図 10.4.5.4 ノード構成情報表示View
（クリックすると拡大画面が出ます）

監視ノードの監視情報項目を表 10.4.5.4.1 に示します。

表 10.4.5.4.1 監視ノードの監視情報項目
項目 | 内容
Node Register Date | ノード登録日時
Node Last Check Date | 最新のノード監視日時
Node Name | ノード名
Node IP Address | ノードIPアドレス
Group | ノード所属グループ名
Node Kind | ノードIcon種別
Ping応答監視 | Period(sec) | Ping応答監視周期
Threshhold(ms) | Ping応答監視閾値
SNMP監視 | Version | SNMPバージョン | V1
V2
| V3
Level | SNMP監視レベル | No SNMP : SNMP採取なし
SNMP Configration : 構成情報採取
SNMP ifOctets : if入出力パケット数採取
SNMP laLoad : CPU負荷情報採取
SNMP disk : ディスク容量採取
Period(sec) | SNMP監視周期
RO Community | Readコミュニティ名
RW Community | Writeコミュニティ名
Http監視 | Period(sec) | HTTP監視周期
URL | HTTP監視URL
Port | HTTP監視ポート
Timeout(msec) | HTTP監視タイムアウト値
Pop3監視 | Period(sec) | Pop3監視周期
User | Pop3ユーザ名
Password | Pop3パスワード
Port | Pop3監視ポート
Timeout(msec) | Pop3監視タイムアウト値
SMTP監視 | Period(sec) | SMTP監視周期
Port | SMTP監視ポート
Timeout(msec) | SMTP監視タイムアウト値
Address(xxx@xxx) | SMTP送信先アドレス
Smtp check Pop3 Host | SMTPチェックPop3ホスト
Smtp check Pop3 User | SMTPチェックPop3ユーザ名
Smtp check Pop3 Password | SMTPチェックPop3パスワード
Smtp check Pop3 Port | SMTPチェックPop3ポート
Smtp check Pop3 Timeout(msec) | SMTPチェックPop3接続タイムアウト値

10.4.5.5 ノードSNMP情報表示View
ノードのSNMP情報として、System MIBとInterface MIBを表示します。
なお、監視ノードのSNMP監視レベルがSNMP Configration : 構成情報採取かSNMP Statistics : 統計情報採取である必要があります。

図 10.4.5.5 ノードSNMP情報表示ビュー（クリックすると拡大画面が出ます）

ノードSNMP情報の表示項目を以下に示します。

ボタンアクション

表 10.4.5.5.1 ノードSNMP情報 ボタンアクション
ボタン | 内容
Refreshボタン | データベースからデータを採取して表示を更新します。
Node Getボタン | 監視ノードからSystem/Interface MIB採取して表示を更新します。

System MIB

表 10.4.5.5.2 ノードSNMP情報 System MIB
項目 | 内容
sysDescr | システム記述
sysUpTime | システムの起動経過時間
sysContact | 連絡先
sysName | システム名
sysLocation | 設置場所

Interface MIB

表 10.4.5.5.3 ノードSNMP情報 Interface MIB
項目 | 内容
ifIndex | インタフェースIndex番号
ifDesc | インタフェース記述
ifType | インタフェースタイプ
ifMtu | インタフェースのMTU
ifSpeed | インタフェースのスピード(回線速度)
ifPhysAddress | インタフェースの物理アドレス
ifStatus | インタフェースの状態

10.4.5.6 ノードPing応答監視テーブル表示View

ノードPing応答監視テーブル表示Viewを図 10.4.5.6.1 に示します。

図 10.4.5.6.1 ノードPing応答監視テーブル表示View
（クリックすると拡大画面が出ます）

10.4.5.7 ノードPing応答監視グラフ表示View

ノードPing応答監視グラフ表示Viewを図 10.4.5.7.1 に示します。

図 10.4.5.7.1 ノードPing応答監視グラフ表示View
（クリックすると拡大画面が出ます）

10.4.5.8 ノードSNMP統計情報テーブルView

ノードSNMP統計情報テーブルViewを図 10.4.5.8.1 に示します。
なお、監視ノードのSNMP監視レベルがSNMP Statistics : 統計情報採取である必要があります。

図 10.4.5.8.1 ノードSNMP統計情報テーブルビュー
（クリックすると拡大画面が出ます）

10.4.5.9 ノードSNMP統計情報グラフView

ノードSNMP統計情報グラフビューを図 10.4.5.9.1 に示します。

図 10.4.5.9.1 ノードSNMP統計情報グラフビュー
（クリックすると拡大画面が出ます）

10.4.5.10 ノードSNMP統計採取設定ビュー

SNMP統計情報の採取設定ビューを図 10.4.5.10.1 に示します。

図 10.4.5.10.1 ノードSNMP統計採取設定ビュー
（クリックすると拡大画面が出ます）

10.4.5.11 SNMP統計情報ビュー

SNMP統計情報ビューを図 10.4.5.11.1 に示します。

図 10.4.5.11.1 SNMP統計情報ビュー
（クリックすると拡大画面が出ます）

SNMP統計情報ビューテーブルのカラムを表 10.4.5.11.1 に示します。

表 10.4.5.11.1 SNMP統計情報テーブルカラム
カラム名 | 内容
IP Address | ノードIPアドレス
Node Name | ノード名
SNMP Version | 監視ノードの監視SNMPバージョンでSNMP監視なしの場合には、--
SNMPバージョン共通 | Socket timeout | Socketタイムアウト
Unmuch request ID | 送信したリクエストIDと受信したリクエストIDがアンマッチの場合
SnmpErrorStatus | 応答エラーステータスが異常の場合
SNMP V3バージョン | SnmpV3 Unmuch msgID | 送信したSNMP V3リクエストIDと受信したSNMP V3リクエストIDがアンマッチの場合
UsmStatsUnsupportedSecLevels | セキュリティレベルが期待値以外の場合
UsmStatsNotInTimeWindows | Engine SysupTimeが許容範囲外
UsmStatsUnknownUserNames | 未定義のユーザ名の場合
UsmStatsUnknownEngineIDs | EngineIDが未定義の場合
UsmStatsWrongDigests | 認証に失敗した場合
UsmStatsDecryptionErrors | 暗号化データの復号化に失敗した場合

前のページへ | 次のページへ