前のページへ | 次のページへ

10.7.2.3 Node Map
監視登録ノードをMap表示します。
監視登録ノードMapの編集（ノードIconの移動・種別変更、リンク追加・削除など）はこちら参照してください。
また、監視ノード登録初期状態では、ノードIconの位置（座標）やリンクは未登録のため、設定をこちらで行ってください。

図 10.7.2.3.1 Node Map（クリックすると拡大画面が出ます）

(1) 監視ノードメニュー
ノードMap上のノードIconのNode Menuクリックにより、メニューをポップアップ表示します。

図 10.7.2.3.2 監視ノードメニュー

表 10.7.2.3.1 ノードメニュー
メニュー | 内容
Node View Open | 監視ノードビューを開きます。
Node Property Edit | 監視ノード情報を表示します。

(2) XML Socket接続
XML Socket接続により、サーバからアラームPush通知を実現します。
XML Socket接続の説明は、こちらを参照してください。

図 10.7.2.3.3 XML Socket接続（クリックすると拡大画面が出ます）

(3) アラーム消去
ノードMap上のアラーム消去は、図 10.7.2.3.3 に示すようにアラームメッセージのチェックBoxをチェックによります。

図 10.7.2.3.3 ノードMap上のアラーム消去

10.7.2.4 Node List
ノードListを表示します。

図 10.7.2.4.1 Node List（クリックすると拡大画面が出ます）

(1) ノードリスト選択
ノードリストを選択（クリック）することにより監視ノード情報編集、監視ノード削除および監視ノードビュー オープンが出来ます。

図 10.7.2.4.2 ノードリスト選択

10.7.2.5 Node Add
監視ノードを追加します。

図 10.7.2.5.1 Node Add（クリックすると拡大画面が出ます）

監視ノード情報を表 10.7.2.5.1 に示します。
PingやSNMPなどの監視周期 0 で監視無効（監視なし）となります。

表 10.7.2.5.1 監視ノード情報
項目 | 内容
Node Name | ノード名（監視ノード追加時に空欄の場合には、ドメイン或いはコンピュータ名となります）
Node IP Address | ノードIPアドレス
Group | ノード所属グループ名
Engine Address | ノード登録エンジンアドレス
Node Kind | ノードIcon種別
Ping応答監視 | Period(sec) | Ping応答監視周期
Threshhold(ms) | Ping応答監視閾値
SNMP監視 | Version | SNMPバージョン | SNMPV1
SNMPV2
| SNMPV3 注.Engine Resources Protocol PropertyタブのSNMP V3監視プロパティで設定されている必要があります。
Level | SNMP監視レベル | No SNMP : SNMP採取なし
SNMP Configration : 構成情報採取
SNMP ifOctets : if入出力パケット数採取
SNMP laLoad : CPU負荷情報採取
SNMP disk : ディスク容量採取
Period(sec) | SNMP監視周期
RO Community | Readコミュニティ名
RW Community | Writeコミュニティ名
HTTP監視 | Period(sec) | HTTP監視周期
URL | HTTP監視URL
Timeout(msec) | HTTP監視タイムアウト値
Pop3監視 | Period(sec) | Pop3監視周期
User | Pop3ユーザ名
Password | Pop3パスワード
Port | Pop3監視ポート
Timeout(msec) | Pop3監視タイムアウト値
SMTP監視 | Period(sec) | SMTP監視周期
Port | SMTP監視ポート
Timeout(msec) | SMTP監視タイムアウト値
Address(xxx@xxx) | SMTP送信先アドレス
Smtp check Pop3 Host | SMTPチェックPop3ホスト
Smtp check Pop3 User | SMTPチェックPop3ユーザ名
Smtp check Pop3 Password | SMTPチェックPop3パスワード
Smtp check Pop3 Port | SMTPチェックPop3ポート
Smtp check Pop3 Timeout(msec) | SMTPチェックPop3接続タイムアウト値

SNMP監視レベルの説明を表 10.7.2.5.2 に示します。

表 10.7.2.5.2 SNMP監視レベル
SNMP監視レベル | 内容 | 備考
No SNMP : SNMP採取なし | SNMPを採取しません。 |
SNMP Configration : 構成情報採取 | System/Inetrface MIBを設定周期で採取し、変化を監視します。(sysUpTimeを除く) SNMP System/Interface MIBで採取内容を表示します。 | System MIB内訳 sysDescr OID=1.3.6.1.2.1.1.1 sysObjectID OID=1.3.6.1.2.1.1.2 sysUpTime OID=1.3.6.1.2.1.1.3 sysContact OID=1.3.6.1.2.1.1.4 sysName OID=1.3.6.1.2.1.1.5 sysLocation OID=1.3.6.1.2.1.1.6 Inteface MIB内訳 ifNumber OID=1.3.6.1.2.1.2.1 ifIndex OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 ifDescr OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 ifType OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 ifMtu OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 ifSpeed OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 ifPhysAddress OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 ifAdminStatus OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 ifOperStatus OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 ifOperStatus
ifOctets : 統計情報採取 | インタフェース入出力データパケット数を設定周期で採取します。 SNMP Interface MIB Graphで採取データを表示します。 | インタフェース入出力データパケット数 MIB内訳 if:受信オクテット数 OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 if:送信オクテット数 OID=1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
laLoad : CPU負荷情報採取 | CPU負荷を設定周期で採取します。 SNMP Statistics MIB Stateで採取データを表示します。 | CPU負荷 MIB内訳 平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 過去1分間の平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 過去5分間の平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 過去15分間の平均負荷 OID=1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3
disk : ディスク容量採取 | ディスク容量を設定周期で採取します。 SNMP Statistics MIB Stateで採取データを表示します。 | ディスク容量 MIB内訳 ディスク容量 (kbyte) OID=1.3.6.1.4.1.2021.9.1.6 ディスク空き容量 (kbyte) OID=1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7 ディスク使用量 (kbyte) OID=1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8

10.7.2.6 All Node Property List
全監視ノードの監視情報を表示します。

図 10.7.2.6.1 All Node Property List（クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.2.7 All Node Information Edit
全監視ノード情報を一括で編集します。

図 10.7.2.7.1 All Node Information Edit （クリックすると拡大画面が出ます）

編集項目を表 10.7.2.7.1 に示します。
*（アスタリスク）表示は設定無効（一括設定なし）を表します。

表 10.7.2.7.1 全監視ノード情報 編集項目
項目 | 内容
Group | ノード所属グループ名
Engine Address | ノード登録エンジンアドレス
Node Kind | ノードIcon種別
Ping応答監視 | Period(sec) | Ping応答監視周期
Threshhold(ms) | Ping応答監視閾値
SNMP監視 | Version | SNMPバージョン | SNMPV1
SNMPV2
| SNMPV3
Level | SNMP監視レベル | No SNMP : SNMP採取なし
SNMP Configration : 構成情報採取
| SNMP Statistics : 統計情報採取
Period(sec) | SNMP監視周期
RO Community | Readコミュニティ名
RW Community | Writeコミュニティ名
HTTP監視 | Period(sec) | HTTP監視周期
URL | HTTP監視URL
Timeout(msec) | HTTP監視タイムアウト値
Pop3監視 | Period(sec) | Pop3監視周期
User | Pop3ユーザ名
Password | Pop3パスワード
Port | Pop3監視ポート
Timeout(msec) | Pop3監視タイムアウト値
SMTP監視 | Period(sec) | SMTP監視周期
Port | SMTP監視ポート
Timeout(msec) | SMTP監視タイムアウト値
Address(xxx@xxx) | SMTP送信先アドレス
Smtp check Pop3 Host | SMTPチェックPop3ホスト
Smtp check Pop3 User | SMTPチェックPop3ユーザ名
Smtp check Pop3 Password | SMTPチェックPop3パスワード
Smtp check Pop3 Port | SMTPチェックPop3ポート
Smtp check Pop3 Timeout(msec) | SMTPチェックPop3接続タイムアウト値

10.7.2.8 Alarm View Filter
アラームビュー表示フィルター設定情報を表示します。
*（アスタリスク）表示は設定無効（一括設定なし）を表します。

図 10.7.2.8.1 Alarm View Filter（クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.2.9 Engine Connect State
エンジン部との接続状態を表示します。
エンジン接続イメージについては、こちらを参照してください。

図 10.7.2.9.1 Engine Connect State（クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.2.10 監視ノード情報編集
ノードリスト上のEditクリックにより、監視ノード情報編集ウィンドウを開きます。
監視ノード情報編集ウィンドウ上のEditボタンにより監視ノード情報がデータベースに格納されます。
監視ノード情報編集ウィンドウを図 10.7.2.10.1 に示します。

図 10.7.2.10.1 監視ノード情報編集（クリックすると拡大画面が出ます）

表 10.7.2.10.1 監視ノード情報編集項目
項目 | 内容
Node Name | ノード名
Node IP Address | ノードIPアドレス
Group | ノード所属グループ名
Engine Address | ノード登録エンジンアドレス
Node Kind | ノードIcon種別
Ping応答監視 | Period(sec) | Ping応答監視周期
Threshhold(ms) | Ping応答監視閾値
SNMP監視 | Version | SNMPバージョン | SNMPV1
SNMPV2
| SNMPV3
Level | SNMP監視レベル | No SNMP : SNMP採取なし
SNMP Configration : 構成情報採取
| SNMP Statistics : 統計情報採取
Period(sec) | SNMP監視周期
RO Community | Readコミュニティ名
RW Community | Writeコミュニティ名
HTTP監視 | Period(sec) | HTTP監視周期
URL | HTTP監視URL
Timeout(msec) | HTTP監視タイムアウト値
Pop3監視 | Period(sec) | Pop3監視周期
User | Pop3ユーザ名
Password | Pop3パスワード
Port | Pop3監視ポート
Timeout(msec) | Pop3監視タイムアウト値
SMTP監視 | Period(sec) | SMTP監視周期
Port | SMTP監視ポート
Timeout(msec) | SMTP監視タイムアウト値
Address(xxx@xxx) | SMTP送信先アドレス
Smtp check Pop3 Host | SMTPチェックPop3ホスト
Smtp check Pop3 User | SMTPチェックPop3ユーザ名
Smtp check Pop3 Password | SMTPチェックPop3パスワード
Smtp check Pop3 Port | SMTPチェックPop3ポート
Smtp check Pop3 Timeout(msec) | SMTPチェックPop3接続タイムアウト値

10.7.2.11 監視ノード削除
ノードリスト上のDeleteクリックにより、監視ノード削除ウィンドウを開きます。
監視ノード削除ウィンドウ上のDeleteボタンにより監視ノードが削除されます。
監視ノード削除ウィンドウを図 10.7.2.11.1 に示します。

図 10.7.2.11.1 監視ノード削除（クリックすると拡大画面が出ます）

前のページへ | 次のページへ