About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## 4.RIP

RIPを使用し、２台のルータでネットワーク情報を交換できるようにします。
「Router0」以外の設定は完了しています。
「Router0」のIFにIPv4アドレスを設定し、以下の条件を満たすようRIPを動作させる設定を入力してください。
●fastEthernet 0/0 にIPアドレス　192.168.0.1/24　を設定してください。
●fastEthernet 0/0　でRIPバージョン2が動作するよう、クラスフルでRIPを設定してください。
●自動集約は無効にしてください。
●スタティックルート、省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。

## 解答

    Router0>enable
    Router0#configure terminal
    Router0(config)#
    Router0(config)#interface fastEthernet 0/0
    Router0(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    Router0(config-if)#no shutdown
    Router0(config-if)#exit
    Router0(config)#router rip
    Router0(config-router)#version 2
    Router0(config-router)#network 192.168.0.0
    Router0(config-router)#no auto-summary
    Router0(config-router)#