About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## 5.NAT

PCは172.16.0.0/16のNWに属しています。PCがServerにアクセスするにあたり、 172.17.0.3～10/16の範囲のアドレスを使用しServerにアクセスするよう、 「Router0」でNATを設定してください。
●Router0のenableパスワードは「cisco」です。
●natプール名は「mypool」で作成し、172.17.0.3/16 ～ 172.17.0.10/16 を使用してください。
●アクセスリストは1番を使用し、172.16.0.0/16を許容してください。
●省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。