About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## 1.EIGRP

EIGRPを使用し、上の図のネットワークを構成しようとしています。
Router0以外のルータの設定はAS100として完了しています。
Router0のSerial2/0からRouter1へケーブルを接続しましたが、
Router0からRouter3のインタフェース(172.19.0.2)へpingが疎通しません。
●「Router0」フォルダ内の「Router0.exe」を起動し、必要な設定を行ってください。
●インタフェースの指定にあたっては、ほかのインタフェースに影響が出ぬようSerial 2/0のみが指定されるようにしてください。
●自動集約は無効にしてください。
●スタティックルート、省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。