About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## 5.NAT

PCは172.16.0.0/16のNWに属しています。PCがServerにアクセスするにあたり、 172.17.0.3～10/16の範囲のアドレスを使用しServerにアクセスするよう、 「Router0」でNATを設定してください。
●Router0のenableパスワードは「cisco」です。
●natプール名は「mypool」で作成し、172.17.0.3/16 ～ 172.17.0.10/16 を使用してください。
●アクセスリストは1番を使用し、172.16.0.0/16を許容してください。
●省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。

## 解答

    Router0>enable
    Router0#configure terminal
    Router0(config)#ip nat pool mypool 172.17.0.3 172.17.0.10 netmask 255.255.0.0
    Router0(config)#access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
    Router0(config)#ip nat inside source list 1 pool mypool overload
    Router0(config)#interface fastEthernet 0/0
    Router0(config-if)#ip nat inside
    Router0(config-if)#interface serial 2/0
    Router0(config-if)#ip nat outside