About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## BGP

BGPを利用し、AS65000とAS65001間でルーティング情報の交換をしようとしています。
Router2(AS65001)は設定が完了しています。
Router0(AS65000)にBGPの設定をしてください。
●「Router0」フォルダ内の「Router0.exe」を起動し、必要な設定を行ってください。
●自動集約は無効にしてください。
●スタティックルート、省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。

## 解答

    Router0>enable
    Router0#configure terminal
    Router0(config)#router bgp 65000
    Router0(config-router)#neighbor 100.1.1.2 remote-as 65001
    Router0(config-router)#no auto-summary
    Router0(config-router)#