About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## Serial Interface

Router0とRouter1をシリアルケーブルで直結しています。 Router0　の　Serial 2/0 (DCE)インタフェースを閉塞解除し、 フレームリレー接続し、IPアドレス192.168.0.1/24、クロック64kを設定してください。
●「Router0」フォルダ内の「Router0.exe」を起動し、必要な設定を行ってください。
●省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。

## 解答

    Router0>enable
    Router0#configure terminal
    Router0(config)#interface serial 2/0
    Router0(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    Router0(config-if)#clock rate 64000
    Router0(config-if)#encapsulation frame-relay
    Router0(config-if)#no shutdown