About "Command Practice".

# Practice for your networks.

##

## TRUNK PORT

Switch0があります。
●Switch0のfa0/1をトランクポートに設定してください。
●カプセル方式は802.1Qを使用し、VLAN1～10のみ通るように設定してください。
●VTP動作モードをクライアントモードに設定してください。
●デフォルトゲートウェイを192.168.0.1に設定してください。
●省略形コマンド(例「ter len 0」のような)による設定はできません。
「コマンドをすべて達成しました」のダイアログメッセージが表示されたら完了です。

## 解答

    Switch0>enable
    Switch0#
    Switch0#configure terminal
    Switch0(config)#
    Switch0(config)#ip default-gateway 192.168.0.1
    Switch0(config)#
    Switch0(config)#interface fastEthernet 0/1
    Switch0(config-if)#switchport mode trunk
    Switch0(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
    Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-10
    Switch0(config-if)#end
    Switch0#
    Switch0#vlan database
    Switch0(vlan)#vtp client
    Switch0(vlan)#exit