# 9 `tty` -- 端末制御のための関数群

Unixプラットフォームで利用できます。

`tty` モジュールは端末を cbreak および raw モードにする ための関数を定義しています。

このモジュールは `termios` モジュールを必要とするため、 Unixでしか動作しません。

`tty` モジュールでは、以下の関数を定義しています:

`setraw`( | fd[, when])

  ファイル記述子 fd のモードを raw モードに変えます。 when を省略すると標準の値は `termios.TCSAFLUSH` に なり、`termios.tcsetattr()` に渡されます。

`setcbreak`( | fd[, when])

  ファイル記述子 fd のモードを cbreakモードに変えます。 when を省略すると標準の値は `termios.TCSAFLUSH` に なり、`termios.tcsetattr()` に渡されます。

参考:

`termios`:モジュール
  低レベル端末制御インタフェース。.

`TERMIOS`:モジュール
  端末制御操作で便利な定数群。.