# fftc

## 機能

複素数入力データの離散フーリエ変換値，または逆変換値を計算する．

## 形式

    fftc( flg, x, y, u, v )

## パラメータ

1. flg : 計算方式フラグ ("P" or "I")

   "P" : 正フーリエ変換
   "I" : 逆フーリエ変換

2. x : 入力時系列 : 実部 (Series, Snapshot)

3. y : 入力時系列 : 虚部 (Series，Snapshot)

4. u : 出力時系列 : 実部 (Series)

5. v : 出力時系列 : 虚部 (Series)

## 解説

1. 入力 x，y の長さは 2 のべき乗にしなければならない．

2. 出力 u，v は予め宣言しておく必要がある．

## 使用例

User's Manual 第 4 章 3.1 節 フーリエ変換参照

## 参照

spcf， fftn

Last updated: 2005/11/12