# phase

## 機能

2 つのオブジェクトの内容により位相を求める．

## 形式

    ph = phase( x, y, d, u )

## パラメータ

1. x : 入力オブジェクト : 実部 (Series, Snapshot)

2. y : 入力オブジェクト : 虚部 (Series, Snapshot)

3. ph : 出力オブジェクト (Series)

4. d : 出力データ形式 ("D" or "O")

   "D" : degree
   "O" : radian

5. u : 位相戻し操作フラグ ("U" or "O")

   "U" : 位相戻しする
   "O" : 位相戻ししない

## 解説

1. 連続するデータがπ以上変化したとき位相戻し操作が行われる．

2. 実部および虚部がともに 0 となるデータを含む場合には，位相戻しが正常に動作しない場合がある．

## 使用例

User's Manual 第 4 章 3.1 節 フーリエ変換参照

## 参照

fftc， power， spcf

Last updated: 2005/11/12