# nstim

## 機能

外部入力 (刺激) を設定する．

## 形式

    nstim( "mdl", com, "type", p1, [, p2, p3, p4, p5] )

## パラメータ

1. mdl : モジュール名 (String)

2. com : コンポーネント番号 (Scalar)

3. type : 入力波形の指定 ("P","R" or "B")

   "P" : パルス関数
   "R" : ランプ関数
   "B" : バッファ入力

4. p1 ∼ p5 : パラメータ列

   入力波形 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5
   パルス関数 ("P") | 入力開始時刻 | 入力初期値 | 高さ | 時間幅 | 周期
   ランプ関数 ("R") | 入力開始時刻 | 入力初期値 | 傾き |  |
   バッファ入力 ("B") | バッファ名 | [配列番号] | [時間情報] |  |

## 解説

1. ファイル及びバッファ入力においては，Euler 法，自動刻み幅積分法，RKG 法を選択した場合いずれにおいても，データにない点は補完して用いられる．なお，補間には 4 次のラグランジュ補間を使用している．

2. ntime で指定する last/cal は，バッファ入力のデータ点数を越えてはならない．

3. バッファ入力の「配列番号」とは，入力バッファに series 型の 1 次元配列を用いた場合，何番目の series データを使用するのかを指定する．デフォルトは 0．

4. バッファ入力の「時間情報」には，全部の入力系列の時刻を格納したバッファ名を指定する．ntime 関数で指定された計算刻みで計算されるが，ここで指定されたバッファを調べ，計算時刻のデータがあるのであれば，補間せず計算を行う (通常は Euler 法だと h/2 の点が，RGK 法だと h/4，h/2，3h/4 の点が補間されている [h : ntime で指定した計算刻み])．

5. この関数実行時には，npp 関数または nmake 関数の実行によって，シミュレーション条件ファイル群が生成されている必要がある．

## 参照

ntime， npp， nmake

Last updated: 2005/11/12