OREMO マニュアル - 詳細設定の説明

＜概要＞

  画面の配色や、波形・スペクトル・パワー・F0（ピッチ）の抽出パラメータなどを設定します。詳細設定窓は波形を右クリックして開きます。

＜波形＞

  波形の色 | 波形の色を指定する。
  サンプリング周波数 | 録音する波形のサンプリング周波数を指定する。お使いのサウンドカードに依存する項目かもしれません。

＜スペクトル＞

  スペクトルの色 | 配色を選ぶ。
  最高周波数 | スペクトルの縦軸（周波数）最大値を指定する。
  明るさ | 明るさを指定する。
  コントラスト | コントラストを指定する。
  FFT長 | FFT長を選択する。値が大きいほど周波数方向の解像度が高くなる反面、時間方向の解像度が落ちる。必ず窓長以上の値にすること。
  窓長 | 窓の長さを指定する。値が大きいほど周波数方向の解像度が高くなる反面、時間方向の解像度が落ちる。FFT長以下の値にすること。
  プリエンファシス | 周波数高域を強調する値を指定する。
  窓の種類 | 窓の種類を選択する。

＜パワー＞

  パワー曲線の色 | 色を選ぶ。
  パワー抽出間隔 | 何秒毎にパワー値を求めるかを指定する。
  プリエンファシス | 周波数高域を強調する値を指定する。
  窓長 | パワーを求めるフレームにかける窓長を指定する。
  窓の種類 | 窓の種類を選択する。

＜F0（ピッチ）＞

  F0曲線の色 | 色を選ぶ。
  抽出アルゴリズム | 抽出アルゴリズムを選択する。（なお、作者的にはESPSがお奨めです。旧entropic社の商用ソフトで使用されたアルゴリズムです。）
  F0抽出間隔 | 何秒毎にF0値を求めるかを指定する。
  窓長 | F0を求めるフレームにかける窓長を指定する。恐らく値が大きいほど抽出エラーが起きにくくなるはず。
  最高F0 | 入力されると想定されるF0最高値を指定する。抽出エラーが起きる場合はこの値の範囲を狭めると良いかも。
  最低F0 | 入力されると想定されるF0最低値を指定する。抽出エラーが起きる場合はこの値の範囲を狭めると良いかも。
  表示単位 | 表示単位を選ぶ（semitone=半音を１とする単位。Hz=略）。
  表示範囲を固定する | F0画面の縦幅を固定する(デフォルトはON)。 デフォルト値は範囲をかなり広く取っているので、録音するキーを決めたらそのキーを中心にして範囲を狭めた方が音のずれを目視できます。
  最大値 | F0表示画面の最高値を指定する。
  最小値 | F0表示画面の最小値を指定する。
  各音の線を描画する | 半音毎に横線を引く(デフォルトはOFF)。
  線の色 | 横線の色を指定する。
  発声したい音の線を描画する | 録音時に発声したいキーに横線を引く(デフォルトはOFF)。
  ターゲット音 | 発声したい音のキーを指定する。
  線の色 | 横線の色を指定する。
  ターゲットに合わせて他のパラメータを変更 | ターゲットが中央に来るように描画範囲の設定値を変更する。

  ＜目次＞
  - トップページへ
    - 画面構成等
    - 大まかな使用手順（単独音の収録）
    - 大まかな使用手順（連続音の収録）
    - メニュー説明
    - キー操作一覧
    - マウス操作一覧
    - 収録音リストの編集
    - トラブルシューティング
  - メニューの説明へ
    - ファイル
    - 表示
    - オプション
    - ヘルプ
    - 波形上での右クリックメニュー
  - 詳細設定の説明へ
  - 音叉窓の説明へ