    グラフィックスの特殊処理

    SET DRAW MODE HIDDEN
      内部にあるビットマップメモリにのみ描画するモードに移行する。
         描画に伴うばたつきを抑えたいとき用いる。
    SET DRAW MODE EXPLICIT
      内部ビットマップを画面に反映させ，画面とビットマップメモリの双方に描画するモードに戻る（標準の状態）。

    以下の文は描画時の混色方法を指定する。
    ただし，PLOT TEXT文以外による文字の描画には適用しない。
    （DRAW GRID，DRAW AXESが描く文字にも適用されない）
     ★ 正常に機能しないことがある。特に，MAC版では無視される。
    SET DRAW MODE MASK
    　減色混合を行う（黒の方向に向かう）。
    SET DRAW MODE MERGE
    　加色混合を行う（白の方向に向かう）。
    SET DRAW MODE NOTXOR
      画面の色と指定された色のNOTXORの色で描くモードに移行する。
    　白地に描いたとき，指定された色で描く。
      このモードで二度描きすると，元の色に戻る。
    SET DRAW MODE XOR
    　黒地に描いたとき，指定された色で描く。
    　このモードで二度書きすると，元の色に戻る。
    SET DRAW MODE OVERWRITE
      指定された色で描くモードに戻す（標準の状態）