# iirmake

## 機能

零点，および極から直接型 IIR フィルタの係数を求める．

## 形式

    iirmake( zr, zi, pr, pi, a, b )

## パラメータ

1. zr : 零点の実数部入力オブジェクト (Series, Snapshot)

2. zi : 零点の虚数部入力オブジェクト (Series, Snapshot)

3. pr : 極の実数部入力オブジェクト (Series, Snapshot)

4. pr : 極の虚数部入力オブジェクト (Series, Snapshot)

5. a : 伝達関数の分母の係数の出力オブジェクト (Series)

6. b : 伝達関数の分子の係数の出力オブジェクト (Series)

## 解説

1. 出力される係数は，iir，fir それぞれの関数にそのまま使用できるフォーマットで出力される．

2. 出力 a，b は予め宣言しておく必要がある．

## 使用例

User's Manual 第 4 章 3.2 節 フィルタ処理参照

## 参照

butwmake， fir， iir

Last updated: 2005/11/12